
**LAPOORAN KULIAH KERJA PRAKTIK**

**DESIGN IMPLEMENTASI MONITORING KAMERA CCTV PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**OLEH:**

**Hazrul Hafid Januarta**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER**

**FAKULTAS TEKNIK**

**UNIVERSITAS BUMIGORA**

**MATARAM**

2025

# KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur kita Panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala kelimpahan berkat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) dan menyelesaikan penyusunan laporan Kuliah Kerja Praktik (KKP) yang di laksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penyusunan laporan KKP ini berdasarkan hasil yang telah diperoleh penulis selama melakukan KKP, buku pedoman, serta data-data dan keterangan dari pembimbing maupun teknisi atau pendamping dari Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari kata kesempurnaan dan dalam penyusunan laporan KKP ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan dan segala hal kepada penulis, sehingga penulis dapat menjalani dan melaksanaan Kuliah Kerja Praktik (KKP) dengan baik.
2. Orang tua dan keluarga kami tercinta yang telah memberikan doa dan restunya.
3. Bapak Dr. Ir. Anthony Anggrawan, M.T, Ph.D selaku Rektor Universitas Bumigora
4. Bapak Dr.Dadang Priyanto, M.Kom selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Komputer di Universitas Bumigora
5. Bapak I Putu Haryadi, M.Kom selaku Dosen Pembimbing KKP
6. Bapak M. Syahrial Lutfi, S.Tr, Kes. selaku Pendamping di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan laporan KKP ini.
8. Rekan-rekan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga telah banyak membantu dan membimbing penulis selama melaksanakan KKP.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan KKP maupun penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis senantiasa mengharapkan teguran, kritik serta saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan laporan kami selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mataram, 30 Agustus 2025  Penulis, |

# DAFTAR ISI

# DAFTAR TABLE

# DAFTAR GAMBAR

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar belakang memilih tempat KKP/Magang

Kuliah Kerja Praktek atau sering di singkat KKP merupakan salah satu syarat yang harus dipunuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyusun Tugas Akhir di Universitas Bumigora. Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Praktek, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah yang terjadi di lapangan kerja secara langsung juga diharapkan mampu menambah wawasan dan mampu menganalisa kendala-kendala yang terjadi disebuah instansi ataupun lingkungan kerja.

Alasan penulis memilih instansi ini adalah ingin mengetahui bagaimana dunia bekerja di instansi pemerintahan khususnya di bidang Kesehatan Rumah Sakit Daerah Provinsi NTB untuk mengetahui bagaimana cara kerja divisi TIK membantu pekerjaan Rumah Sakit di bidangnya

## Tujuan

Adapun tujuan dari kuliah kerja praktek yaitu:

1. Agar mahasiswa memahami dan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja sehingga lebih siap ketika terjun ke dunia kerja.
2. Mahasiswa dapat bekerja di dalam tekanan saat bekerja di suatu perusahaan.
3. Mengimplementasikan teori-teori yang sudah dipelajari di kampus dan dapat mengimplementasikan secara nyata di perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi pemerintahan.
4. Mengenali potensi yang ada pada diri mahasiswa itu sendiri.
5. Meningkatkan rasa tanggung jawab di lapangan saat di berikan tugas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

## Manfaat

Adapun manfaat dari Kuliah Kerja Praktek adalah:


1. Penulis dapat mengetahui masalah apa yang terjadi di lapangan
2. Untuk mengetahui cara membangun jaringan pada daerah blank spot
3. Dapat mencari solusi yang tepat ketika terjadi kondisi-kondisi lapangan yang mempengaruhi jaringan.

## Waktu KKP

Kuliah kerja praktk yang dilaksanakan selama 1(satu) bulan dari tanggal 1 agystus 2025 sampai dengan 30 agystus 2025 dirumah sakit umum daerah provinsi nusa Tenggara barat.

# BAB II PROFIL INSTANSI

## Sekilas Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu unit penyelenggaraan pelayanan kesehatan milik pemerintah Provinsi NTB. Tanggal 05 November 1969 merupakan hari yang sangat bersejarah dimana status pengelolaan RS yang semula berada di bawah pemerintah Kabupaten Lombok Barat diubah menjadi milik dan pengelolaannya dibawah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi, serta sistem informasi manajemen rumah sakit, RSUD Prov. NTB mencoba untuk terus berinovasi memberikan kemudahan dengan sentuhan IT pada seluruh kegiatan di rumah sakit Sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dan bermutu kepada seluruh masyarakat. Peningkatan mutu layanan kesehatan di RSUD prov. NTB ditempuh salah satunya dengan mengikuti penilaian akreditasi rumah sakit versi 2012, peningkatan angka kepuasaan pełanggan, peningkatan dan kelengkapan SDM, penyediaan system pelayanan yang terintegrasi dan sarana dan prasarana pendukung yang aman dan nyaman. Hal ini tentunya membutuhkan perencanaan, biaya operasional dan ibiaya investasi yang besar, sehingga memerlukan pengelolaan yang sesuai dengan prinsip good governance vaitu yaitu profesional, akuntabilitas, transparansı, efektivitas.

Gambar 1. Logo RSUP

## Visi dan Misi RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat

### Visi

Menjadi Rumah Sakit Rujukan yang Unggul dalam Pelayanan Pendidikan dan Penelitian di Indonesia Timur.

### Misi

1. Meningkatkan kelancaran dan ketepatan pelayanan kedokteran yang Profesional selaras dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi kedokteran.
2. Meningkatkan kelancaran dan kemudahan pelayanan asuhan keperawatan yang komprehensif.
3. Mendorong kelancaran dan ketertiban administrasi ketatausahaan yang paripurna.
4. Mengoptimalkan kemampuan dan kemandirian pengelolaan keuangan.
5. Memantapkan keterpaduan dan keseimbangan perencanaan Program.
6. Mengembangkan ketersediaan, kemampuan dan keterampilan tenaga Medis/Non Medis.
7. Meningkatkan ketersediaan dan keakuratan data hasil penelitian.

## Tujuan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas:

RSUP NTB berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, baik dari segi pelayanan medis maupun non-medis.

1. Mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan:

RSUP NTB berperan dalam mempermudah akses masyarakat, terutama masyarakat NTB, dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

1. Melindungi pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya:

RSUP NTB memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan pasien, masyarakat sekitar, dan lingkungan rumah sakit, serta mengelola sumber daya yang ada dengan baik.

1. Menjadi pusat rujukan kesehatan:

Khususnya RSUP NTB, berupaya menjadi pusat rujukan kesehatan yang unggul dan terpercaya bagi masyarakat NTB dan sekitarnya.


1. Mengembangkan wisata kesehatan:

RSUP NTB juga mengembangkan layanan wisata kesehatan atau hospital tourism sebagai upaya mendukung potensi pariwisata NTB.

1. Melaksanakan fungsi-fungsi pendukung:

Selain pelayanan kesehatan, RSUP NTB juga memiliki fungsi dalam bidang umum, kehumasan, pemasaran, perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan.

## Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi RSUP

# BAB III DESKRIPSI TUGAS

## Gambaran Umum Kegiatan KKP

Dalam kegitan kkp ini, penlis di tempatkan pda bagian SIMRS ( Sistem Informasi Manajmen Rumah Sakit ), di dalamnya berisi laporan-laporan masalah yang di alami pengguna. Maka dari itu petugas SIMRS bertugas menyelesaikan masalah yang dialami.

## Kegiatan Sehari - Hari Selama KKP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kegiatan Sehari Hari Selama KKP** | | | |
| **No** | **Tanggal** | **Waktu** | **Uraian Kegiatan** |
| 1 | 1/8/2025 | 08.00-09.00 | Pengenalan Lingkungan |
| 2 | 09.00-12.30 | Instalasi Access Point |
| 3 | 2/8/2025 | 08.00-10.00 | Routing ke Access Point |
| 4 | 4/8/2025 | 09.00-10.00 | Maintenance Jaringan |
| 5 | 11.00-11.40 | Maintenance Printer |
| 6 | 5/8/2025 | 08.30-09.00 | Maintenance Printer |
| 7 | Routing IP Telephone |
| 8 | 6/8/2025 | 09.00-10.00 | Reset Switch |
| 9 | Maintenance Jaringan |
| 10 | 7/8/2025 | 10.00-11.00 | Maintenance Jaringan |
| 11 | 8/8/2025 | 08.00-09.00 | Kerimping Kabel RJ45 |
| 12 | 10.00-11.00 | Pemasangan Access Point |
| 13 | 9/8/2025 | 08.00-10.00 | Pemasangan Access Point |
| 14 | 10.00-11.00 | Pengenalan Ruangan NOC |
| 15 | 11/8/2025 | 08.00-11.00 | Maintenance Printer |
| 16 | 11.00-12.00 | Membuat Rancangan Pemamtauan CCTV |
| 17 | 12/8/2025 | 08.30-09.30 | Maintenance Printer |
| 18 | 09.30-10.00 | Maintenance Jaringan |
| 19 | 10.00-13.00 | Pembuatan Antarmuka Website Pemantauan CCTV |
| 20 | 13/8/2025 | 09.00-90.30 | Maintenance Printer |
| 21 | 10.00-11.00 | Maintenance Jaringan Lambat |
| 22 | 14/8/205 | 08.00-08.30 | Maintenance Printer |
| 23 | 09.00-10.30 | Konsultasi Terkait Project |
| 24 | 15/8/2025 | 08.00-09.00 | Maintenance Jaringan |
| 25 | 09.00-10.00 | Pengenalan Ruangan Control Pannel |
| 26 | 16/8/2025 | 08.00-09.00 | Mempresentasikan Hasil Project |
| 27 | 09.00-11.00 | Instal Ulang PC |
| 28 | 19/8/2025 | 08.00-11.00 | Perancangan backend dan CRUD |
| 29 | 20/8/2025 | 08.00-08.30 | Pengujian Website Pemantauan CCTV |
| 30 | 21/8/2025 | 08.00-10.00 | Monitoring Jaringan |
| 31 | 10.00-11.00 | Configurasi Access Point |
| 32 | 22/8/2025 | 08.00-10.00 | Pengenalan Topologi Jaringan pada ruangan SIMRS |
| 33 | 23/8/2025 | 08.00-09.00 | Pemasangan CCTV |
| 34 | 25/8/2025 | 08.00-09.30 | Maintenance Jaringan Lambat |
| 35 | 26/8/2025 | 08.30-10.00 | Pengecekan Kondisi Kabel Pada Switch Fisik |
| 36 | 27/8/2025 | 08.00-09.00 | Pengecekan Kondisi CCTV |
| 37 | 28/8/2025 | 08.00-10.00 | Menyusun Laporan |
| 38 | 10.00-11.00 | Monitoring Jaringan |
| 39 | 29/8/2025 | 08.00-11.00 | Menyusun Laporan |
| 40 | 30/8/2025 | 08.00-09.00 | Menyusun Laporan |

Tabel 1. Kegiatan Selama KKP

## Hasil Observasi

Kegiatan KKP diawali dengan pengenalan lingkungan dan ruangan kerja, sehingga peserta dapat memahami lokasi, fasilitas, dan alur operasional di tempat magang. Pada tahap awal hingga pertengahan KKP, fokus utama adalah maintenance jaringan, printer, switch, serta IP Telephone, yang dilakukan secara rutin untuk menjaga kestabilan sistem. Instalasi Access Point dan CCTV juga dilakukan bersamaan dengan konfigurasi perangkat agar seluruh jaringan siap digunakan.

Di sisi lain, pengembangan sistem pemantauan CCTV menjadi kegiatan penting. Backend dan antarmuka website dirancang dan diuji agar dapat memantau perangkat secara online. Monitoring jaringan serta pengecekan kondisi fisik perangkat dilakukan secara berkala untuk memastikan performa tetap optimal. Konsultasi proyek juga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan dari pembimbing.

Menjelang akhir KKP, perhatian beralih pada penyusunan laporan, yang merangkum seluruh kegiatan dan hasil proyek. Secara keseluruhan, KKP berjalan terstruktur, menggabungkan kegiatan praktik, pengembangan sistem, dan evaluasi, sehingga memberikan pengalaman yang menyeluruh dan bermanfaat bagi peserta.

# BAB IV PAPARAN TUGAS

## Uraian Tugas Yang di Kerjakan

Kuliah Kerja Praktek ini dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, yaitu dari tanggal 1 Agustus 2025 hingga 30 Agustus 2025, di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.


Dalam pelaksanaan KKP ini, tugas yang diberikan berupa studi kasus dengan judul “Design Implementasi Monitoring Kamera CCTV”. Tugas ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan kamera CCTV yang efektif dan efisien, guna mendukung kegiatan pengawasan, maintenance, serta pengelolaan keamanan di lingkungan rumah sakit.

## Perancangan Sistem Monitoring

### Arsitektur Sistem

Dalam perancangan sistem, dibuat arsitektur yang terintegrasi, meliputi kamera CCTV, server monitoring, database untuk menyimpan status dan log aktivitas kamera, serta dashboard monitoring untuk menampilkan status secara real-time. Sistem dirancang agar dapat memantau semua kamera secara bersamaan dan memberikan notifikasi jika terjadi gangguan.

Spesifikasi sistem mencakup perangkat keras seperti kamera IP, dashboard berbasis web di buat dengan Bahasa pemrograman react tsx untuk tampilan, dengan data bases yang di buat menggunakan laravel12 lengkap dengan crudnya. Alur kerja sistem dimulai dari kamera memperlihatkan aktivitas, server menerima data, menyimpan ke database, hingga dashboard menampilkan status kamera.



Gambar 3. Arsitektur Sistem

### Alur Data


Alur data pada sistem monitoring CCTV dimulai dari kamera IP yang menangkap aktivitas dan mengirimkan stream video melalui stream url. Selanjutnya, sebuah monitoring agent akan melakukan pengecekan kesehatan kamera (health check) secara periodik untuk memastikan status kamera dalam kondisi aktif atau mengalami gangguan. Hasil pengecekan tersebut dikirimkan ke backend API, kemudian disimpan ke dalam basis data sebagai log status kamera.

Apabila terjadi perubahan status, misalnya kamera mengalami gangguan/offline selama lebih dari 5 menit, sistem akan secara otomatis mencatat insiden serta memicu notifikasi ke kanal komunikasi yang telah ditentukan. Informasi ini kemudian ditampilkan secara real-time pada dashboard berbasis React TSX sehingga operator dapat segera mengetahui kondisi seluruh kamera.

### Topologi Jaringan

Topologi jaringan dirancang dengan mempertimbangkan keamanan dan segmentasi trafik. Seluruh kamera ditempatkan pada VLAN khusus keamanan agar terisolasi dari jaringan umum. Server monitoring diletakkan pada segmen internal dengan akses terbatas, sehingga hanya dapat berkomunikasi dengan VLAN kamera melalui aturan firewall tertentu.

Dashboard dapat diakses dari jaringan intranet rumah sakit dengan pembatasan hak akses sesuai peran pengguna, sementara akses dari luar rumah sakit hanya diperbolehkan melalui VPN. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya menjamin keterhubungan kamera, tetapi juga tetap menjaga keamanan infrastruktur jaringan rumah sakit.



Gambar 4. Topologi Jaringan

## Desain Basis Data


Basis data yang digunakan dalam sistem ini dibuat menggunakan Laravel Migration. Tabel utama yang digunakan adalah:

|  |  |
| --- | --- |
| Databases( cctv ) | Table ( tb\_cctv ) | |
| Id\_cctv | Bigint(20), primary key, AUTO\_INCREMENT |
| Title | varchar(255) |
| Ip\_address | varchar(15) |
| Stream\_url | varchar(255) |
| ststus | enum('ONLINE', 'OFFLINE'), default(OFFLINE) |
| Last\_online | timestamp, default(null) |
| Last\_offline | timestamp, default(null) |
| **created\_at** | timestamp, default(null) |
| **Updated\_at** | timestamp, default(null) |

Tabel 2. Design Basis Data

‘tb\_cctv’ yang berfungsi menyimpan informasi setiap kamera. Struktur tabel mencakup kolom id\_cctv, title, ip\_address, stream\_url, status, serta penanda waktu terakhir kamera dalam keadaan online maupun offline. Dengan desain ini, setiap kamera dapat dipantau kondisinya secara real-time dan memiliki histori status.

Dengan skema tabel tb\_cctv ini, sistem mampu mencatat informasi dasar kamera, status terkini, serta riwayat waktu online dan offline. Hal ini mempermudah proses monitoring, logging, dan analisis performa kamera dari waktu ke waktu.



Gambar 5. Design Basis Data

## Implementasi Sistem


Setelah desain basis data selesai, tahap implementasi dilakukan dengan menghubungkan seluruh kamera IP ke server monitoring melalui jaringan internal yang telah dikonfigurasi, kemudian backend Laravel dikembangkan untuk menerima data status kamera, menyimpan log aktivitas, dan menyediakan API bagi frontend React TSX yang menampilkan dashboard monitoring secara real-time setiap kamera diuji untuk memastikan streaming video dapat diterima, status kamera diperbarui secara otomatis, dan notifikasi gangguan dikirimkan bila terjadi offline lebih dari lima menit.

### Home

Gambar 6. Tampilan Home

Dalam pengujian yang dilakukan terhadap 160 unit CCTV, dipilih sebanyak 5 CCTV sebagai sampel pengetesan seperti yang terlihat pada gambar diatas. Dari hasil pengujian tersebut terlihat adanya keterangan dengan Src yang menunjukkan status *menunggu* apakah CCTV berhasil ditemukan atau tidak. Apabila setelah jangka waktu tertentu CCTV berhasil terdeteksi, maka sistem memberikan keterangan bahwa CCTV telah terhubung. Setelah kondisi terhubung tercapai, setiap kali terjadi perubahan status pada CCTV, sistem akan memperbarui kembali waktu pemantauan sehingga selalu mengikuti status terkini dari perangkat tersebut.

### Alert



Gambar 7. Tampilan Alert

Pada fitur alert, sistem dirancang untuk melakukan pemantauan status setiap kamera CCTV secara berkala. Apabila suatu kamera terdeteksi dalam kondisi offline selama lebih dari 1 jam, maka sistem akan secara otomatis mengirimkan pemberitahuan (alert) kepada pengguna. Mekanisme ini bertujuan agar pengguna dapat segera mengetahui adanya gangguan pada perangkat CCTV sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan dengan cepat.

## Kode Program

### Penjadualan

Penjadwalan dalam implementasi sistem monitoring sangat penting untuk dilakukan, karena berfungsi sebagai pengatur waktu pelaksanaan pengecekan status perangkat CCTV. Dengan adanya penjadwalan, sistem dapat melakukan monitoring secara konsisten dan teratur sesuai interval yang telah ditentukan. Pada implementasi ini, penulis menggunakan interval setiap 5 menit sekali untuk melakukan pengecekan status CCTV, sehingga perubahan kondisi perangkat (online maupun offline) dapat terdeteksi dengan cepat dan akurat.

|  |
| --- |
| Schedule::call(new Kernel )-> everyFiveMinutes(); |

berfungsi untuk menjadwalkan pemanggilan class Kernel setiap 5 menit sekali. Dengan pengaturan ini, Laravel Scheduler akan menjalankan instruksi atau perintah yang terdapat di dalam class Kernel secara otomatis dengan interval **setiap 5 menit**, sehingga proses monitoring CCTV dapat dilakukan secara berkala tanpa perlu dieksekusi secara manual.

|  |
| --- |
| class Kernel  {      public function \_\_invoke(){          $cctvs = CCTV::all();          foreach ($cctvs as $cctv) {              Log::info("Dispatch job untuk CCTV ID: {$cctv->id\_cctv}, IP: {$cctv->ip\_address}");              CheckCCTVStatus::dispatch($cctv);          }          Log::info('CheckAllCCTV selesai dispatch semua CCTV');      }  } |

Class Kernel pada kode di atas berfungsi untuk mengatur proses pengecekan seluruh CCTV yang tersimpan di dalam database. Pada method \_\_invoke(), sistem terlebih dahulu mengambil seluruh data CCTV melalui model CCTV. Selanjutnya, setiap data CCTV akan diproses secara berulang menggunakan perulangan, di mana masing-masing CCTV dikirimkan ke job CheckCCTVStatus untuk dilakukan pengecekan status. Setiap aktivitas pengiriman job dicatat menggunakan Log::info, sehingga proses monitoring dapat terdokumentasi dengan baik. Setelah seluruh CCTV diproses, sistem mencatat log tambahan sebagai tanda bahwa seluruh job pengecekan telah berhasil didispatch.

### Pengecekan Status

Dalam implementasi sistem monitoring CCTV, salah satu komponen penting adalah mekanisme pengecekan status kamera secara otomatis. Untuk itu dibuat **Laravel Job CheckCCTVStatus** yang dijalankan secara berkala untuk setiap kamera yang tersimpan dalam database. Job ini bertugas memeriksa koneksi ke alamat IP kamera, memperbarui status kamera di database, serta mencatat log aktivitas.

Sistem monitoring mampu memastikan status setiap kamera selalu terbarui di dashboard, memberikan notifikasi gangguan tepat waktu, dan memudahkan operator dalam melakukan pengawasan serta pemeliharaan CCTV secara efisien. Seluruh aktivitas pengecekan juga tercatat di log Laravel sehingga memudahkan monitoring jalannya job secara real-time.

|  |
| --- |
| class CheckCCTVStatus implements ShouldQueue  {      use Dispatchable, InteractsWithQueue, Queueable, SerializesModels;      protected $cctv;      public function \_\_construct(CCTV $cctv)      {          $this->cctv = $cctv;      }      public function handle()      {          $ip = $this->cctv->ip\_address;          Log::info("🔍 Mulai cek CCTV ID: {$this->cctv->id\_cctv}, IP: {$ip}");          $ping = $this->pingWindows($ip);          $newStatus = $ping ? 'ONLINE' : 'OFFLINE';          if ($this->cctv->status !== $newStatus) {              $this->cctv->status = $newStatus;              if ($newStatus === 'ONLINE') {                  $this->cctv->last\_online = now();                  Log::info("✅ CCTV ID: {$this->cctv->id\_cctv} berubah ke ONLINE");              } else {                  $this->cctv->last\_offline = now();                  Log::info("❌ CCTV ID: {$this->cctv->id\_cctv} berubah ke OFFLINE");              }              $this->cctv->save();          } else {              Log::info("ℹ CCTV ID: {$this->cctv->id\_cctv} masih {$newStatus}, tidak ada perubahan waktu.");          }          Log::info("✔ Selesai cek CCTV ID: {$this->cctv->id\_cctv}");      }      private function pingWindows($ip)      {          $command = sprintf('ping -n 1 -w 1000 %s', escapeshellarg($ip));          $outputText = shell\_exec($command);          Log::debug("📡 Ping Output [{$ip}]: " . $outputText);          return stripos($outputText, 'TTL') !== false;      }  } |

Class CheckCCTVStatus merupakan job yang bertugas melakukan pengecekan status setiap CCTV. Pada saat class ini dipanggil, data CCTV yang bersangkutan dikirimkan melalui constructor, kemudian diproses di dalam method handle(). Proses pengecekan dilakukan dengan cara melakukan perintah **ping** ke alamat IP CCTV menggunakan fungsi pingWindows().

Apabila hasil ping menunjukkan respon (terdapat nilai TTL), maka status CCTV dianggap **ONLINE**, dan sistem akan memperbarui kolom last\_online. Sebaliknya, jika tidak ada respon maka status berubah menjadi **OFFLINE**, serta sistem akan mencatat waktu last\_offline. Namun, apabila status CCTV tidak berubah, sistem hanya mencatat log bahwa kondisi masih sama tanpa memperbarui waktu.

Selain itu, setiap proses pengecekan akan dicatat menggunakan **Log** Laravel, mulai dari awal pengecekan, perubahan status, hingga selesai. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses monitoring terdokumentasi dengan baik serta memudahkan debugging apabila terjadi masalah.

### Pengambilan data

Selain backend Laravel untuk pengecekan status kamera, frontend dashboard menggunakan **React TSX** untuk menampilkan status CCTV secara real-time. Salah satu fungsi penting pada frontend adalah **mengambil data dari backend** menggunakan API.

Fungsi fetchData ini melakukan panggilan ke backend untuk mendapatkan data status semua CCTV yang tersimpan dalam database. Setelah data diterima, status setiap kamera disimpan dalam state deviceData dan indikator loading diubah menjadi false. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan data, error dicatat di console agar developer atau operator dapat melakukan troubleshooting. Dengan mekanisme ini, dashboard dapat menampilkan informasi kamera secara real-time, memudahkan operator dalam memantau kondisi CCTV, serta mendukung pengambilan keputusan yang cepat ketika terjadi gangguan.

|  |
| --- |
| // Fungsi ambil data dari backend    const fetchData = () => {      fetch("http://localhost/cctv/get\_cctv.php") // ganti sesuai URL API        .then((res) => res.json())        .then((data) => {          setDeviceData(data);          setLoading(false);        })        .catch((err) => {          console.error("Error fetching CCTV data:", err);          setLoading(false);        });    }; |

# BAB V PENUTUP

## Kesimpulan

## Saran

# BAFTAR PUSTAKA

# LAMPIRAN